|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Order/Projektnummer** | **Upprättad datum** | **Uppdrag/ kund** |
|  |  |  |
| **Projektnamn** | **Ref nummer** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Underhållsblankett |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTROLLERA | ÅTGÄRDA | LITTERA | DATUM | ANMÄRKNING |
| Funktion: Stänga och låsa öppningsbara enheter utan problem |       |       |       |       |
| Beslag och lås är ordentligt fastskruvade och insmorda. |       |       |       |       |
| Anslagstätningar och borsttätningar är hela, rena och sitter fast. |       |       |       |       |
| Glasningsgummit har tät anslutning i hörnen |       |       |       |       |
| Dränerings-/ventilationshål ej igensatta |  |       |       |       |
|  |  |  |  |  |
| Underhållsintervall:  | 2 gång om året |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| För att garantin skall gälla skall protokoll över drift och underhåll översändes efter varje tillfälle till: |  |
| EB Glas & Fasad ABReparatörgatan 3 302 62 Halmstad Eller till info@ebgf.se  |  |  |  |  |