|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Order/Projektnummer** | **Upprättad datum** | **Uppdrag/ kund** |
|  |  |  |
| **Projektnamn** | **Ref nummer** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Underhållsblankett | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTROLLERA | ÅTGÄRDA | LITTERA | | DATUM | | ANMÄRKNING |
| Funktion: Stänga och låsa öppningsbara enheter utan problem |  |  | |  | |  |
| Beslag och lås är ordentligt fastskruvade och insmorda. |  |  | |  | |  |
| Anslagstätningar och borsttätningar är hela, rena och sitter fast. |  |  | |  | |  |
| Glasningsgummit har tät anslutning i hörnen |  |  | |  | |  |
| Dränerings-/ventilationshål ej igensatta |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| Underhållsintervall: | 2 gång om året |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| För att garantin skall gälla skall protokoll över drift och underhåll översändes efter varje tillfälle till: | | | | | |  |
| EB Glas & Fasad AB  Reparatörgatan 3  302 62 Halmstad  Eller till info@ebgf.se |  | |  | |  |  |